Smart Education System

Overview

Critical Thinking

Creativity

Communication

Collaboration

Learner-Oriented

Any-time/Anywhere

Model #1

Model #2

Model #3

Smart H/W and N/W

• 과거/현재 System - HW and SW

- client:	PC	- SmartPhone, SmartPad, SmartTV

*mirroring: iPad - Apple TV

GalaxyTab - SmartTV

- 저장 (server):	Web hard	- cloud

- network:	wired	- wireless/mobile

- 내부 학습 자료:     서책교과서	- Digital 교과서

- 외부 학습 자료:	Wikipedia	- YouTube, Icecream, 교수학습용 Apps

Edunet	- Cloud: Naver NDrive, Daum Cloud,

- communication:	문자/eMail	- SNS - Facebook, GoogleTalk, KakaoTalk

Classting, KaKao 아지트

- presentation:	HWP, PPT	- Prezi, Keynote,

FDesk, iBookAuthor, DocZoom,

Google Drive, EverNote

- animation/	Flash	- WebApp (HTML5/CSS/JavaScript)

simulation:	Native Apps

스마트 스쿨의 시설 및 환경

• 스마트 스쿨 운영 시스템과 기반 통신설비

[스마트 교육 시스템]

스마트 스쿨에서는 빠른 정보전송 속도(Gbps 이상급)와 대용량의 대역폭이 지원되는 광무선통신(Oprical Wireless)설비를 채택해야하며, 네트워크 구성 또한 학년별 또는 건물의 층별 등 세부적으로 구분하여 다차원적으로 접근 가능하도록 해야 한다. 이를 위한 단위 학교 및 단위 교육청의 통신 설비는 다음과 같다.

• 단위 학교 : 무선AP(Gbps 급), L3/L4/PeE 스위치, 무선망 위협 탐지 및 차단시스템(WIPS 센서) 등

• 교육청 : 유무선망 인증 서버, 무선망 관리 시스템(콘트롤러), 무선망 위협 탐지 및 탐지시스템 네트워크 관리 시스템(NMS) 등

• 네트워크 구성 : 교육청→학교→건물→층→학년→반별 세분화된 네트워크 구성

• 스마트 스쿨의 운영을 위한 수업용 H/W들

스마트 스쿨에서  모델을 구현하기 위해서 필요한 수업용 하드웨어는 PC와 다양한 스마트기기(스마트패드, 스마트폰) 및 강의 시설(전자칠판, 전자교탁 등), 클라우드 환경 구축용 서버시설 등이다.

[그림]은 하드웨어를 통해 구현된 교실 시설 환경 구축 예시(안)이다.

[그림: 교실 시설 구축 예시]

• 스마트 스쿨의 운영을 위한 시스템 S/W들

스마트 스쿨의 운영을 위한 시스템 소프트웨어로서 학생 관련정보 및 학습일정을 전체적으로 관리할 수 있고, 각 스마트기기의 OS(안드로이드, iOS 등)의 모바일 환경을 지원하는 LMS(Learning Management System)솔루션과 강의 장소에서 기기들을 실시간으로 연결하는 네트워킹 솔루션(Networking Solution, 연결 솔루션), 그리고 모바일 컨텐츠(Mobile Contents)를 저작할 수 있는 저작도구(Authoring tool)와 저작된 모바일 컨텐츠를 저장하고 운영하는 LCMS(learning contents management system)가 필요하다.

[그림]은 연결 솔루션과 LMS, LCMS 등이 결합된 종합적인 스마트 스쿨의 시스템 구축 개념도이다.

[그림: 스마트 스쿨의 시스템 소프트웨어]